
Программа накопления базы данных и распечатки параметров теплопотребления
 для теплосчётчиков КМ-5 (“KM5DB.EXE”)
------------------------------------------------------------------------------------------------

0. После распаковки  RAR-архива программы (например, km5db_4_01_07.rar) получаем две папки: "Km5db" и
   и "ДопИнфо". 
	В папке  "Km5db" находятся основные файлы программы: файлы кода, файл базы данных
   "Km5db.mdb", файл "Km5db.ini" с основными настройками программы, папка "VED_KM5" содержащая
   ved-файлы c формами ведомостей, папка "Doc" содержит "Руководство пользователя".  
   	В папке "ДопИнфо" хранятся текстовые файлы, в которых содержится информация по установке
   программы  и краткие рекомендации по настройке и использованию приборов GSM связи для загрузки
   данных. В этой папке находятся файлы: "Установка.doc", "Версии.doc", "Как использовать GSM
   модемы с КМ.doc",  "АСС5_Gprs.doc", 

1. В файле "Установка.doc" кратко описано, что требуется для подготовки программы к работе.
 
2. В файле "Версии.doc" кратко излагаются последние функциональные доработки программы.

3. В папке "Doc" находится Руководство пользователя (файл KM5DBHLP.HTM, просматривать через 
   MS Iternet Explorer). В руководстве описана основная функциональность.

4. В файле  Km5db.ini  находятся основные настройки программы, которые влияют, в основном, на 
   процесс загрузки данных из приборов в базу данных (БД) компьютера. Для уточнения см. файл 
   "Установка.doc".

5. Файл Km5db.mdb предназначен для хранения архивных данных загруженных по линии связи из приборов 
   типа "KM-5".

6. Файлы с расширением "ved" cодержат формы ("шаблоны")  ведомостей. Требования к содержимому формы
   ведомости подробно изложены в Руководстве пользователя (Приложение А).

7. Исполняемый код программы хранится в нескольких файлах:  km5db.exe, SrP_O.dll, SPSrvc.exe.
 
8. В файле "Как использовать GSM модемы с КМ.doc" приведены примеры настройки конфигураций 
   (профилей) модемов Siemens MC-35i.

9. В файле "АСС5_Gprs.doc" приведена схема  организации загрузки данных в режиме GPRS через адаптер
   сотовой связи АСС-5.

10. В файле "КСПД5_GPRS.doc" кратко описан способ загрузки данных в режиме GPRS через контроллер
    сбора и передачи данных КСПД-5.
  
11. В папке "mySystem32" находятся системные библиотеки Windows, которые используются программой.
    Для уточнения см. файл "Установка.doc".

12. В файле "TeploSbt.jpg" - пример ведомости сформированной в соответствии с методикой, 
    предоставленной Теплосбытом ОАО "Мосэнерго" (Фудим Я.Г.).  Ведомость содержит дополнительную
    детализацию потребленного тепла. Шаблон ведомости находится в файле ФПосуточ2.ved. 

Если возникнут вопросы , обращаться по EMAIL: ilyin@tbnenergo.com ИЛЬИН В.Н.
Либо по скайпу: vkilyin